# ISTRUZIONI PER IL RESET DELLE SERRATURE

### FASE 1: test apparati

1. Collegare la pinza alla presa USB del computer
2. Aprire il software ResetLockSC
3. Verificare che venga visualizzata la COM nell’apposita casella
4. Senza chiudere il software, scollegare la USB

### FASE 2: reset

1. Collegare la pinza agli appositi pin del modulo
2. Collegare la pinza USB alla porta del PC: si accenderanno i 2 led, uno rosso e uno blu
3. Cliccare su “Reset” nel software entro 10 secondi dall’inserimento della chiave USB
4. Attendere il messaggio di conferma “OK” nel software
5. Scollegare il tutto

## POSIZIONI PIN

PIN 3,3V: questo connettore va sempre posizionato in modo che vada a toccare il pin riquadrato, che è dell’alimentazione.

### EVO

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Utente\Desktop\EVO1.jpg | C:\Users\Utente\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\EVO2.jpg |

### SLIM

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Utente\Desktop\SLIM1.jpg | C:\Users\Utente\Desktop\SLIM2.jpg |